<20151017125828.966 SYS>
COM is open
<20151017125828.966 SYS>
Baud rate 57600
<20151017125828.966 SYS>
RTS off
<20151017125828.966 SYS>
DTR off
<20151017125828.982 SYS>
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
<20151017125828.982 SYS>
Set chars: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x1A, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20151017125828.982 SYS>
Handflow: ControlHandShake=(), FlowReplace=(), XonLimit=1024, XoffLimit=1024
<20151017125828.982 SYS>
Baud rate 57600
<20151017125828.982 SYS>
RTS off
<20151017125828.982 SYS>
DTR off
<20151017125828.982 SYS>
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
<20151017125828.982 SYS>
Set chars: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x1A, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20151017125828.982 SYS>
Handflow: ControlHandShake=(), FlowReplace=(), XonLimit=1024, XoffLimit=1024
<20151017125828.982 SYS>
DTR off
<20151017125828.982 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=4000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125828.982 SYS>
In/out queue size 4096/2048
<20151017125828.982 TX>
ATO [len=3]
<20151017125828.982 TX>
<LF>
<20151017125830.482 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125830.482 TX>
+++
<20151017125831.983 RX>
OK [len=3]
<20151017125831.983 RX>
<LF>
<20151017125831.983 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125831.983 TX>
AT&T [len=4]
<20151017125831.983 TX>
<LF>
<20151017125831.983 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125831.983 RX>
AT&T [len=4]
<20151017125831.983 RX>
<LF>
<20151017125832.998 TX>
AT&T [len=5]
<20151017125832.998 TX>
<LF>
<20151017125832.998 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125832.998 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125833.014 RX>
AT&T [len=4]
<20151017125833.014 RX>
<LF>
<20151017125834.014 TX>
ATI [len=4]
<20151017125834.014 TX>
<LF>
<20151017125834.014 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125834.014 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125834.014 RX>
TAI [len=3]
<20151017125834.014 RX>
<LF>SiK-sk 1.9 on HM-TRP [len=21]
<20151017125834.014 RX>
<LF>
<20151017125834.030 TX>
ATO [len=4]
<20151017125834.030 TX>
<LF>
<20151017125834.014 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125834.030 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125834.030 RX>
ATO [len=3]
<20151017125834.030 RX>
<LF>
<20151017125835.030 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125835.030 TX>
ATO [len=3]
<20151017125835.030 TX>
<LF>
<20151017125835.030 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125836.030 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125837.765 SYS>
DTR off
<20151017125837.765 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125837.765 SYS>
Purge the serial port: TXABORT, TXCLEAR
<20151017125837.906 SYS>
COM is closed
<20151017125952.857 SYS>
COM is open
<20151017125952.857 SYS>
Baud rate 115200
<20151017125952.857 SYS>
RTS off
<20151017125952.857 SYS>
DTR off
<20151017125952.857 SYS>
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
<20151017125952.857 SYS>
Set chars: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x1A, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20151017125952.857 SYS>
Handflow: ControlHandShake=(), FlowReplace=(), XonLimit=1024, XoffLimit=1024
<20151017125952.857 SYS>
Baud rate 115200
<20151017125952.857 SYS>
RTS off
<20151017125952.857 SYS>
DTR off
<20151017125952.857 SYS>
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
<20151017125952.857 SYS>
Set chars: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x1A, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20151017125952.857 SYS>
Handflow: ControlHandShake=(), FlowReplace=(), XonLimit=1024, XoffLimit=1024
<20151017125952.873 SYS>
DTR off
<20151017125952.873 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=-2, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125952.873 SYS>
In/out queue size 4096/2048
<20151017125952.873 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=2000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017125952.873 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125952.873 TX>
! 
<20151017125954.873 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125954.873 TX>
! 
<20151017125956.873 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125956.873 TX>
! 
<20151017125958.874 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017125958.874 TX>
! 
<20151017130000.874 SYS>
DTR off
<20151017130000.874 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017130000.874 SYS>
Purge the serial port: TXABORT, TXCLEAR
<20151017130001.000 SYS>
COM is closed
<20151017130001.078 SYS>
COM is open
<20151017130001.078 SYS>
Baud rate 57600
<20151017130001.078 SYS>
RTS off
<20151017130001.078 SYS>
DTR off
<20151017130001.078 SYS>
Set chars: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x1A, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20151017130001.078 SYS>
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
<20151017130001.093 SYS>
Baud rate 57600
<20151017130001.093 SYS>
Handflow: ControlHandShake=(), FlowReplace=(), XonLimit=1024, XoffLimit=1024
<20151017130001.093 SYS>
RTS off
<20151017130001.093 SYS>
DTR off
<20151017130001.093 SYS>
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
<20151017130001.093 SYS>
Set chars: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x1A, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20151017130001.093 SYS>
Handflow: ControlHandShake=(), FlowReplace=(), XonLimit=1024, XoffLimit=1024
<20151017130001.093 SYS>
DTR off
<20151017130001.093 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=2000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017130001.093 TX>
ATO [len=3]
<20151017130001.093 TX>
<LF>
<20151017130001.093 SYS>
In/out queue size 4096/2048
<20151017130002.593 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017130002.593 TX>
+++
<20151017130004.094 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017130004.094 RX>
OK [len=2]
<20151017130004.094 RX>
<LF>
<20151017130004.094 TX>
AT&T [len=7]
<20151017130004.094 TX>
<LF>
<20151017130004.094 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017130004.094 RX>
AT&T [len=4]
<20151017130004.094 RX>
<LF>
<20151017130005.094 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017130005.094 TX>
AT&T [len=4]
<20151017130005.094 TX>
<LF>
<20151017130005.109 RX>
A
<20151017130005.094 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017130005.109 RX>
T&T [len=3]
<20151017130005.109 RX>
<LF>
<20151017130006.110 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017130006.110 TX>
ATI [len=3]
<20151017130006.110 TX>
<LF>
<20151017130006.110 SYS>
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
<20151017130006.110 RX>
ATI [len=3]
<20151017130006.110 RX>
<LF>SiK-sk 1.9 on HM-TRP [len=21]
<20151017130006.110 RX>
<LF>
<20151017130009.610 SYS>
DTR off
<20151017130009.610 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR
<20151017130009.610 SYS>
Purge the serial port: TXABORT, TXCLEAR
<20151017130009.736 SYS>
COM is closed